

LEXUS LM 350H

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodas** | **Įranga** | **Papildoma gamyklinė įranga** |  | **LM 350h** |  |
|  | **Kaina €** |  |
| AN | Executive | 7 vietų |  | **128.700** |  |
| AP | Executive | 7 vietų + Šviesaus interjero paketas |  | **128.700** |  |
| A3 | Luxury | 4 vietų |  | **152.700** |  |
| A4 | Luxury | 4 vietų – Šviesaus interjero paketas |  | **152.700** |  |
| Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai. | | |  | | |
|  | | | | | |
| Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo  Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos. | | | | | |
| **Redakcija: 2024.07.01** | | | | | |

|  |
| --- |
| **EXECUTIVE Bazinė įranga** |
| **IŠORĖS ĮRANGA** |
| Kėbulo spalvos priekinės grotelės |
| Priekinio buferio chromuotas ornamentas |
| Chromuotas buferis ir grotelių apvadas |
| Šildomas milimetrinių bangų jutiklio dangtelis |
| Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai |
| Priekinių žibintų valytuvai |
| Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai |
| LED DRL dienos žibintai |
| LED posūkių apšvietimo žibintai |
| LED priekiniai posūkių žibintai |
| Prieblandos jutiklis |
| LED galiniai kombinuotieji žibintai |
| LED galiniai rūko žibintai |
| Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu |
| Patamsinta viršutinė priekinio stiklo zona |
| Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas |
| Ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas |
| Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas |
| Infraraudonuosius spindulius (IR) izoliuojantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas |
| Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu |
| Tamsinti stiklai |
| Elektra reguliuojami, šildomi ir atbulinės eigos posvyrio funkciją turintys durelių veidrodėliai |
| Elektrinės galinės stumdomos durys |
| Juodos durų rankenėlės su chromo intarpais |
| Įlipimo zonos apšvietimas |
| Kėbulo spalvos buferio skydelis su chromo ornamentu |
| Chromuotas durų juostos apvadas ir šoninių langų viršutinis rėmelis |
| Išmaniosios parkavimo pagalbos jutikliai priekyje ir gale |
| Galinio buferio chromuotas ornamentas |
| Galinis buferis su paslėptu išmetimo vamzdžiu |
| **RATAI** |
| 19 colių kaltiniai lengvojo lydinio ratlankiai, kelių stipinų dizaino, 225/55 R19 padangos |
|  |
| **AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA** |
| Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) |
| Aktyvieji stabdžių žibintai |
| BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) |
| Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) |
| Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema su nuotoliniu parkavimu |
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) |
| Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) |
| Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Rear Comfort / Normal / Custom / Sport) |
| Vairuotojo stebėjimo sistema |
| Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) |
| Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) |
| Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) |
| Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD) |
| Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) |
| Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) |
| Elektrinis (EV) režimas |
| Priekinio skersinio eismo perspėjimo (FCTAB) sistema |
| Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija |
| Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija |
| Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija |
| Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) |
| Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) |
| Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) |
| Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) |
| Pre-Collision sistema (PCS) |
| Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) |
| Pėsčiųjų aptikimo gale funkcija |
| Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) |
| Saugaus išlipimo sistema (SEA) |
| Traukos kontrolės sistema (TRC) |
| Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) |
| Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) |
|  |
| **PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA** |
| Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) |
| Užuolaidinės oro saugos pagalvės |
| Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) |
| Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) |
| Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais |
| Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai |
| i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse |
| ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse |
|  |
| **APSAUGOS ĮRANGA** |
| Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija |
| Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius |
| Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis |
| Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis |
| Apsaugos nuo vagystės sistema - Ultraplačiajuostis ryšys (UWB) |
| Dvigubas durelių užraktas |
| Automatinis durelių užraktas |
| Nuotolinis durelių užraktas |
|  |
| **GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA** |
| 12'3 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas |
| Skaitmeninis spidometras |
| Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas |
| Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema |
| Lexus Link standartinės ryšio funkcijos |
| Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) |
| Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja |
| Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) |
| 21 garsiakalbio Mark Levinson® Reference 3D erdvinio garso sistema |
| Galinių sėdynių pramogų sistema (RSE) |
| Ryklio peleko dizaino antena |
| Skaitmeninis radijas (DAB) |
| USB įkrovimo prievadas (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje |
| 6 USB įkrovimo prievadai (C tipo) priekyje ir gale |
| HDMI prievadas, priekinėje centrinėje konsolėje |
| 220 V lizdas, gale |
| 220 V lizdas bagažinėje |
| Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) |
| Pagalbos iškvietos sistema (eCall) |
| Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM) |
| Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo (Tik EXECUTIVE) |
| Projekcinis ekranas (HUD) (Tik EXECUTIVE) |
| Belaidis telefono įkroviklis priekinėje centrinėje konsolėje (Tik EXECUTIVE) |
| HDMI prievadas, galinė centrinė konsolė (Tik EXECUTIVE) |
| Belaidis telefono įkroviklis priekinėje centrinėje konsolėje (Tik EXECUTIVE) |
|  |
| **SĖDYNĖS** |
| Pusiau anilinės odos apmušalai (priekinės sėdynės) |
| L - anilinės odos apmušalai (galinės sėdynės) |
| Pusiau anilinės odos apmušalai (trešios eilės sėdynės) |
| Galinės "kapitono" sėdynės |
| Galinės masažinės ir atpalaiduojamosios sėdynės |
| Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai |
| Galinio keleivio sėsynės padėties atmintis - 2 naudotojo profiliai |
| Šildomos priekinės sėdynės |
| Ventiliuojamos priekinės sėdynės |
| 8 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė |
| 4 kryptimis elektra reguliuojama priekinė keleivio sėdynė |
| 4 krypčių juosmens atrama, vairuotojo sėdynė |
| 2 krypčių juosmens atrama, priekinė keleivio sėdynė |
| 2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamas galvos atlošas, priekinės sėdynės |
| L emblema įspausta ant priekinių galvos atramų |
| Priekinės keleivio sėdynės reguliavimo jungiklis peties srityje (Tik EXECUTIVE) |
| Šildomos galinės sėdynės |
| Šidomona galinių sėdynių kojų atrama |
| Šildomi galinių sėdynių porankiai |
| Ventiliuojamos galinės sėdynės |
| 10 krypčių elektra reguliuojamos galinės sėdynės |
| 8 kryptimis elektra reguliuojamos galinės sėdynės |
| 4 krypčių galinių sėdynių juosmens atrama |
| Atlenkiamas staliukas galinių sėdynių porankiuose |
| Ant galinių galvos atramų įspausta L emblema |
| Galinės keleivio sėdynės reguliavimo pečių jungikliai (Tik EXECUTIVE) |
| Rankiniu būdu sulankstomos, atlenkiamos ir stumdomos trečios eilės sėdynės, padalytos 50/50 |
| 2 kryptimis elektra reguliuojami galiniai galvos atlošai (Tik EXECUTIVE) |
|  |
| **SALONO KOMFORTO ĮRANGA** |
| Trijų stipinų odinis vairas su medienos apdaila (Tik EXECUTIVE) |
| Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo |
| Šildomas vairas |
| Intarpas ant prietaisų skydelio, Tahara ir zomšos audinys (tik su juodu salonu) |
| Intarpas ant prietaisų skydelio, Tahara (tik su šviesiu salonu) |
| Elektra reguliuojama vairo kolonėlė |
| Lengvo įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynės įtraukimas ir (arba) grąžinimas |
| Įvairiaspalvis aplinkos apšvietimas (64 spalvos) |
| Galinio vaizdo veidrodėlis, elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) |
| Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema |
| Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija |
| Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija priekyje ir gale |
| 4 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema |
| Nuotolinis klimato kontrolės valdymas |
| Lexus Climate Concierge sistema |
| Priekinė centrinė konsolė - Yabane Herringbone Woodgrain |
| Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis |
| LED galinių sėdynių skaitymo žibintai |
| Elektriniai galinių šoninių langų apsauginiai skydeliai nuo saulės |
| Elektriniai galinių ketvirčių langų apsauginiai skydeliai nuo saulės |
| Smart Entry & Start sistema |
| Ultraplačiajuostis (UWB) išmanusis raktas |
| Ultraplačiajuostės (UWB) skaitmeninio rakto integracija |
| Priekinis centrinis porankis - "Tahara" ir zomšos audinys (tik su juodu salonu) |
| Priekinis centrinis porankis - "Tahara" (tik su šviesiu salonu) |
| Galiniai centriniai porankiai, nepriklausomos "kapitono" sėdynės (Tik EXECUTIVE) |
| Laikinas atsarginis ratas |
| Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija |
|  |
| **LUXURY**  papildanti EXECUTIVE komplektaciją |
| 23 garsiakalbių "Mark Levinson® Reference" 3D erdvinio garso sistema |
| 48 colių plačiaekranis galinis pramogų ekranas |
| 8 USB įkrovimo prievadai (C tipo) priekyje ir gale |
| HDMI jungtis, galinis centrinis porankis |
| Belaidis telefono įkroviklis galinėse daiktadėžėse |
| Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais |
| Trijų stipinų odinis vairas |
| IN-EI (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas  Privati pritemdoma pertvara su elektra valdomu langu |
| Galinis stogo apmušalas - Ultrasuede® |
| Kūno temperatūrą jaučianti klimato kontrolė (per infraraudonųjų spindulių jutiklį) |
| Fiksuota galinė centrinė konsolė su centriniu porankiu |
| Aušinimo dėžutė galinėje centrinėje konsolėje |

**Techniniai duomenys**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VARIKLIS** | **LM 350h AWD** |  |  |
| **BENDRA SISTEMOS GALIA** \*1 |  |  |  |
| Bendra galia (DIN AJ) | 250 |  |  |
| Bendra galia (kW) | 184 |  |  |
| **BENZININIS VARIKLIS** |  |  |  |
| Darbinis tūris (cm3) | 2487 |  |  |
| Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius | L4 / 16 |  |  |
| Maksimali galia (DIN AJ @ aps) | 190 @ 6000 |  |  |
| Maksimali galia (kW @ aps) | 140 @ 6000 |  |  |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps) | 239 @ 4300 - 4500 |  |  |
|  |  |  |  |
| **ELEKTRINIS VARIKLIS** |  |  |  |
| Tipas | Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas |  |  |
| Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas | 182 / 54 |  |  |
| Maksimali galia (kW) - priekis/galas | 134 / 40 |  |  |
| Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas | 270 / 121 |  |  |
|  |  |  |  |
| **PAVARŲ DĖŽĖ** |  |  |  |
| Tipas | Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus) |  |  |
| Pavara | E-FOUR |  |  |
|  |  |  |  |
| **ĮKROVIMAS** |  |  |  |
| Baterijos tipas | Bi-polar nickel–metal hydride |  |  |
| Baterijos tipas (kWh) | n/a |  |  |
| Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kW) | — |  |  |
| Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama AC (h : min) | — |  |  |
|  |  |  |  |
| **DINAMIKA** |  |  |  |
| Maksimalus greitis (km/h) | 190 |  |  |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 8.7 |  |  |
|  |  |  |  |
| **KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) \*** |  |  |  |
| Kombinuotu ciklu | 7.2 |  |  |
|  |  |  |  |
| **CO2 EMISIJA (g/km) \*2** |  |  |  |
| Kombinuotu ciklu | 163 |  |  |
|  |  |  |  |
| **SVORIAI (kg)** |  |  |  |
| Bendroji masė 3 | 2880 |  |  |
| Tuščio masė (min. - max.) | 2345 - 2355 |  |  |
|  |  |  |  |
| **TALPOS \*** |  |  |  |
| Bagažo talpa - trečiosios eilės sėdynės pakeltos (l) | 461 |  |  |
| Bagažo talpa - galinės sėdynės vertikaliai (l)4 | 612 |  |  |
| Kuro bako tūris (l) | 60 |  |  |
| 1 Kombinuotas variklis ir elektros variklis (-iai).  2 Degalų sąnaudų ir CO2 reikšmės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo Europos reglamento WLTP EC 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO2 vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO2 kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, krovinys, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.  2 Visi išmetamųjų teršalų kiekio duomenys yra tikslinės vertės, kurios dar nėra patvirtintos.  3 Bendroji masė skiriasi priklausomai nuo sėdimų vietų išdėstymo. Pirmasis skaičius nurodytas 7 vietų modeliui, antrasis - 4 vietų modeliui.  4 Duomenys skiriasi priklausomai nuo sėdimųjų vietų išdėstymo. Pirmasis skaičius pateiktas 7 vietų modeliui, antrasis - 4 vietų modeliui. Bagažo tūris apskaičiuotas pagal VDA metodą. Į visus nurodytus skaičius įskaičiuota po grindimis esanti bagažo skyriaus daiktadėžė. | | | |