

LEXUS ES 300h

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodas** | **Įranga** | **Papildoma gamyklinė įranga** | **Kaina €** | **Kaina su nuolaida€** |
| 48 | Comfort |  | **54.800** | **---** |
| 44 | Limited | Limited Edition | **~~56.500~~** | **49.300** |
| AE | Executive |  | **60.100** | **---** |
| AF | Executive | Technology Pack | **63.800** | **---** |
| RN | Luxury |  | **68.400** | **---** |
| Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai. | | | **1.120** | |
| **PASIŪ LYMAS – 7200 Eur nuolaida galioja LIMITED EDITION komplektacijos**  **SANDĖLIO AUTOMOBILIŲ UŽSAKYMAMS iki 2024 09 30 d.** | | | | |
| Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo  Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos. | | | | |
| **Redakcija: 2024.06.29** | | | | |

Įranga

|  |
| --- |
| **COMFORT Bazinė įranga** |
| **IŠORĖS ĮRANGA** |
| L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu |
| bi-LED priekiniai žibintai |
| Priekinių žibintų valytuvai |
| Priekiniai statiški žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija |
| LED dienos šviesos žibintai (DRL) |
| LED posūkio žibintai |
| Prieblandos jutiklis su palydėjimo funkcija |
| Galiniai LED rūko žibintai |
| Akustinis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai |
| Vandenį atstumiantis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai |
| Patamsinta viršutinė priekinio stiklo zona |
| Lietaus jutiklis |
| Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai |
| Elektra nulenkiami šoniniai veidrodėliai |
| Elektrochromatiniai (automatiškai pritemdomi) šoniniai veidrodėliai |
| Išmanūs parkavimo pagalbos jutikliai, priekyje ir gale |
| Kėbulo spalvos galinis spoileris |
|  |
| **RATAI** |
| 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, vidutinio pilkumo, šlifuoti, su 215/55 R17 padangomis |
|  |
| **AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI** |
| Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV rėžimu (AVAS) |
| Aktyvieji stabdžių žibintai |
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| Automatinė tolimujų šviesų sistema (AHB) |
| Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB) |
| Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT |
| Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed) |
| Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB) |
| Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) |
| Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD) |
| Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R) |
| Avarinis vairo stiprintuvas (ESA) |
| “Elektromobilio” (EV) rėžimas |
| Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu) |
| Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (tik šviesiu paros metu) |
| Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC) |
| Sankryžos posūkio pagalba (ITA) |
| Eismo juostų sekimo asistentas “Lane Tracing Assist (LTA)” |
| Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Prie-Collision“ sistema su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) |
| Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“ |
| Ratų antiprabuksavimo kontrolės sistema (TRC) |
| Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai |
| Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) |
|  |
| **PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI** |
| 2 pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės |
| Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams |
| „Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės |
| Vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių šoninės saugos oro pagalvės |
| Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis |
| Garsiniai ir vaizdiniai neprisegtų priekinių ir galinių išorinių sėdynių saugos diržų priminimas |
| Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų įtempikliai |
| "i-Size" galinių išorinių sėdynių tvirtinimo įtaisas |
| ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse |
| Iššokantis variklio gaubtas pėsčiujų apsaugai “Pop Up Hood (PUH)” |
|  |
| **APSAUGOS ĮRANGA** |
| Apsaugos nuo vagystės sistema - sirena |
| Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius |
| Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis |
| Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis |
| Dvigubas durų užraktas |
| Automatinis durų užraktas |
| Distancinis durų užrakinimas |
|  |
| **GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA** |
| 7 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA DISPLAY ekranas |
| Skaitmeninis spidometras |
| „Lexus Link Pro" - 12,3 colių jutiklinis ekranas |
| „Lexus Link Pro" integruota hibridinė navigacija |
| Standartinis „Lexus Link“ paketas |
| Premium „Lexus Link“ paketas (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata) |
| Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH® |
| Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®) |
| Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis |
| Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbių |
| Ryklio peleko dizaino antena |
| Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas |
| 2 USB prievadai galinėje centrinėje konsolėje |
| 2 & 2 USB prievadai priekinėje centrinėje konsolėje |
| Aktyvus triukšmo valdymas (ANC) |
| Analoginis laikrodis su GPS funkcija |
| Skubios pagalbos 112 iškvietimo mygtukas E-CALL |
| Parkavimo pagalbos monitorius su pagalbinėmis kreivėmis |
| Prie vairo montuojami valdikliai, garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA |
|  |
| **SALONO KOMFORTO ĮRANGA** |
| 3-jų stipinų oda trauktas vairas |
| Pavarų perjungimo svirtelės |
| Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo kolonėlės pritraukimas / atitraukimas) |
| Įlipimo sistemos apšvietimas |
| Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo funkcija |
| Stiklinis stoglangis, elektra pakreipiamas ir (arba) stumdomas su rankiniu būdu valdoma stoglangio žaliuzė |
| Automatinis oro recirkuliacijos valdymas |
| Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija |
| Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia "NANOE™ X" technologija |
| Drėgmės jutimo sensorius klimato kontrolei |
| Priekinio stiklo apsauga nuo apledėjimo (valytuvų zona) |
| Salono apdailos detalės BLACK GRAIN |
| Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė |
| Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) galinio vaizdo veidrodis |
| Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema |
| Išmanusis raktas |
| Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu |
| Padangų remonto rinkinys |
|  |
| **SĖDYNĖS** |
| Sintetinės odos TAHARA sėdynių apmušalai |
| Šildomos priekinės sėdynės |
| 8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės |
| 2 krypčių priekinių sėdynių juosmens atrama |
| Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės su „anga į bagažinę“ |
| 2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai |
|  |
| **LIMITED EDITION**  **Įranga papildanti COMFORT komplektaciją** |
| 18 colių lengvo lydinio ratlankiai, tamsiai pilki, šlifuoti su 235/45R18 padangomis |
| Šildomas vairas |
|  |
| **EXECUTIVE**  Įranga papildanti LIMITED EDITION komplektaciją |
| 18 colių lengvo lydinio ratlankiai, tamsiai pilki, šlifuoti su 235/45R18 padangomis |
| Natūralios odos sėdynių apmušalai |
| Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija |
| Vairuotojo sėdynės 3-jų padėčių atmintis |
| Vėsinamos priekinės sėdynės |
| 10 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė |
| Prailginama vairuotojo sėdynės šlaunų zona |
| Vairuotojo sėdynės juosmens zonos reguliavimas 4-iomis kryptimis |
| Medžiu puoštas ir oda trauktas 3-jų stipinų vairas |
| Lengvo įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynės pritraukimas / atitraukimas |
| LEXUS CONSJERGE priekinių sėdynių mikroklimato valdymo sistema (automatinis sėdynių šildymas/vėdinimas, vairo pašildymas) |
| Medžio apdailos juostelės (su pasirenkama mediena) - priekinė konsolė / prietaisų skydelis |
| Elektra valdoma galinio lango užuolaidėlė |
| Elektra valdomas bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas (valdymas koja) |
|  |
| **Opcija: TECHNOLOGY PACK**  papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją |
| 18 colių lengvo lydinio ratlankiai (blizgantys “hyper-chrome coating”) su padangomis 235/45R18 |
| Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE-LED žibintai |
| Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai |
| Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „BladeScan® Adaptive High Beam“ (AHS) |
| 17 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound system with PurePlay“ erdvinio garso sistema |
| HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC ir PCS informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji) |
| 360° „panoraminis” automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View Monitor (PVM)” |
|  |
| **LUXURY**  Įranga papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK komplektaciją |
| Prie oro sąlygų prisitaikantys žibintai (Multi Weather Lights) |
| Pusiau anilinės odos sėdynių apmušalai |
| Prabangios priekinės sėdynės |
| Hidrauliniai“ priekiniai ir galiniai amortizatoriai (stipriau slopina kėbulo svyravimus ir vibracijas) |
| Priekinio keleivio sėdynės padėties atmintis – 3 vartotojo profiliai |
| Elektra reguliuojamos 4 kryptimis priekinių sėdynių nugaros “juosmens zonos” |
| Pečių zonos jungiklis priekinės keleivio sėdynės reguliavimui |
| Šildomos išorinės galinės sėdynės |
| Mechaninės galinių durų užuolaidėlės |
| Elektra reguliuojami galinių sėdynių nugaros atlošai su „anga į bagažinę“ |
| Elektroninė 3 zonų (priekyje kairė / dešine ir galas bendrai) klimato kontrolė |

Techniniai duomenys

|  |  |
| --- | --- |
| **VARIKLIS** | **Hibridinis 2.5 l Dual VVT-i Hybrid Synergy Drive** |
| Bendra galia (AG/kW) | 218 / 160 |
|  |  |
| **BENZININIS VARIKLIS** |  |
| Tipas | A25A-FXS |
| Tūris (cm3) | 2487 |
| Suspaudimo laipsnis / stumoklio skersmuo ir eiga (mm) | 14.0:1 / 87,5 x 103.4 (ilgaeigis) |
| Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas | 4 linijoje / 16 DOHC su VVT-iE (įs.), VVT-i (išm.) |
| Degalų sistema | Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas |
| Maksimali galia (AG/kW/aps./min.) | 178 (131) / 5700 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) | 221 / 3600 – 5200 (ilgaeigis) |
| Degalų sistema | Dvejopas EFI ir D-4S įpurškimas |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ELEKTRINIS VARIKLIS** |  |
| Tipas | Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas |
| Maksimali galia AG (kW) | 120 (80) |
| Sukimo momentas (Nm) | 202 |
|  |  |
| **HIBRIDINIS AKUMULIATORIUS** |  |
| Tipas | Ni - MH |
| Celių sk. / Celės įtampa / MSH įtampa (V) | 204 / 244,8 / 244,8 |
|  |  |
| **PAVARŲ DĖŽĖ** |  |
| Tipas | Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus) |
| **DINAMIKA** |  |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 8,9 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,26 |
| Varantieji ratai | Priekiniai varomi ratai, FWD |

|  |  |
| --- | --- |
| **KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) \*** |  |
| Vidutinės degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100km) | 5.1-6.5 |
|  |  |
| **CO2 EMISIJA (g/km) \*** |  |
| Vidutinės CO2 emisijos pagal WLTP (g/km) | 119 |
| Emisijos lygis | Euro 6 |
|  |  |
| **SVORIAI / TALPOS** |  |
| Bendroji masė (kg) | 2150 |
| Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg) | 1680 - 1740) |
| Degalų bako talpa (l) | 50 |
| Bagažinės talpa (l) | 454 |
|  |  |
| **GABARITAI** |  |
| Ilgis (mm) | 4975 |
| Plotis (be veidrodėliais) (mm) | 1865 |
| Aukštis (mm) | 1445 |
| Ratų bazė | 2870 |
| Apsisukimo spindulys (m) | 6.0 |
| Minimali provėža (mm) | 150 (po variklio traversa) |

\* - degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai pateikiami nuo „sunkiausios“ LEXUS ES300h, kada išmatuojama kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant realios komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalauja naujo Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.